第十三篇　都市交通
第1章　 臺北市交通
第1節　 道路工程設施
臺北市於民國六十二年開始辦理快速道路建設計畫，配合臺北市實際需要，陸續著手興築建國南北路高架橋、水源快速道路等。近幾年來由於經濟快速發展，臺北都會區道路系統目前已呈擁擠狀態，若依小汽車迅速成長情形，未來交通之衝擊將影響都市發展與經濟成長，因此積極加速道路系統之開闢以提高交通運輸能量。
臺北市快速道路系統全長約69.90公里，主要系統分為環東快速道路系統、環西快速道路系統、東西、南北方向快速道路系統及北二高臺北聯絡線信義支線所構成。目前已完成長度為40.10公里，計有東西方向快速道路系統之市民大道（6.40公里）及正氣橋（1.19公里），南北方向快速道路系統之建國南北高架道路（5.30公里），環西快速道路系統之洲美快速道路（5.50公里）、環河南北快速道路（5.36公里）、水源快速道路（2.50公里）、水源快速道路向南延伸段（3.40公里），環東快速道路系統之基河快速道路（6.20公里）、堤頂大道（4.25公里）。施工中計有北二高臺北聯絡線信義支線工程（3.20公里）。規劃中計有新天母快速道路（5.20公里）、環河北路高架道路（5.30公里）、外雙溪快速道路（5.80公里）及東側山區快速道路（10.30公里）。
二十一世紀的臺北都會區，在各項大眾捷運設施陸續完成後，步行在各項交通運輸行為中的比重將逐漸增加，而民眾使用人行道的時間也會越來越多。因此臺北市政府近年來大力推動全市人行道更新及造街計劃。至九十二年底止總計完成更新167萬5,548平方公尺人行道鋪面，更新後除一改過去紅磚人行道隨處水窪、坑坑洞洞的窘況外，並且也塑造出全新的街道空間景觀意象，提供臺北市民一個舒適、平整、有尊嚴的人行空間。
另臺北市尚未闢建之道路，大都為十五公尺以下，將因應地方發展、交通需求、改善交通秩序、市容環境及提高市民生活品質等逐年寬籌財源辦理開闢。
九十二年除繼續施築上年度各項未完成之連續工程外，並依據研定之「臺北市政府公共工程中程計畫」及后述，作為今後道路建設之目標。
1、 加速興建快速道路，紓導通過性車流。
2、 改善市區主要幹道，增進道路運輸效率，提昇服務品質。
3、 打通巷道瓶頸，美化市容觀瞻，提昇居民生活品質。
4、 繼續推動共同管道及纜線管路，建立優質維修及管理路網，減少路面開挖，提昇道路使用效率。
茲將九十二年度各項完工工程說明如下：
一、道路完工工程部份，完成32條工程，簡要摘錄如下：
（一）洲美快速道路第一期新建工程〈第一標：社中街至通河西街；第二標：環河北路三段至延平北路六段；渡頭堤防至社子防潮堤段「與社子快速道路重疊部份及士林43號道路」：延平北路7段〉，長2,180公尺，寬6-60公尺，面積64,306平方公尺。
（二）信義吳興街320巷至394巷道路新築工程〈惠安公園東側〉，長270公尺，寬8公尺，面積2,160平方公尺。
（三）文山木柵路三段85巷8弄及M121號道路新築工程〈久康街至木柵路三段85巷〉，長249公尺，寬8.97-10公尺，面積2461平方公尺。
（四）麥帥公路北側計畫道路新築工程，長215公尺，寬12.4公尺，面積2,666平方公尺。
（五）基隆路正氣橋改建工程(基隆路、撫遠街)，長4,135公尺，寬3.5-30公尺，面積46,970平方公尺。
（六）南港研究院路三段道路拓寬工程(凌雲五村東側)，長246公尺，寬16.5公尺，面積4,059平方公尺。
（七）環東基河快速道路零星工程二A<麥帥公路(麥帥一橋至潭美國小北側)道路拓寬>，長1,952公尺，寬4.5-10公尺，面積15,865平方公尺。
二、人行道改善工程部份，完成39條工程，簡要摘錄如下：
（一）士林三玉國小周邊及東山路人行道改善工程，面積3,470平方公尺。
（二）士林中社街人行道改善工程，面積4,429平方公尺。
（三）臺北市大同區寧夏路(民生西路至南京西路段)地區環境改造工程(土木工程)，面積5,498平方公尺。
（四）天母東路學童藝術走廊人行道改善工程，面積5,207平方公尺。
（五）中正北平東路西路人行道改善工程，面積2,204平方公尺。

（六）松山吉祥路等六項人行道改善工程，面積2,978平方公尺。

（七）中正桃源街及長沙街人行道改善工程，面積2,759平方公尺。
（八）大安敦化南路二段81巷等六項人行道改善工程，面積2,450平方公尺。








































































