 第五節   輔助港及附屬港

一、安平港
（一）港區概況：

安平港位於臺灣西南部海岸，北緯22度58分，東經120度8分54秒，南距高雄港約50公里，北距臺中港約150公里。目前主航道水深負11.5公尺，可通行2萬噸級之船舶。現有營運碼頭17座，長度2,926公尺，碼頭水深負5公尺至負11公尺。

（二）港區規劃：

安平港於民國87年奉行政院核定為高雄港之輔助港，具備國際商港功能，國際商船可進出作業。全港區總面積約2,174公頃，其中陸域200公頃，港內水域277公頃，港外水域1,697公頃。碼頭整體規劃為工業區碼頭、五期重劃區碼頭、三鯤鯓區碼頭、四鯤鯓區碼頭。

港口主航道水深規劃為負11.5公尺，可進泊2萬噸級船舶，碼頭規劃有散雜貨、大宗貨及貨櫃碼頭等31座，總長度約5,657公尺，未來港口年裝卸能量可達1千600萬噸。

（三）港灣建設：

1、安平港第1期工程計畫
為加速開發安平港，行政院核定「安平港整體規劃」案，全部計畫分3期實施。第1期擴建工程總經費239.46億元，其中土地徵收費180.1億元，工程費59.36億元，該期工程已於94年9月竣工，第2、3期計畫將俟需求另案辦理規劃。

2、安平港跨港橋（漁光橋）工程

本工程於94年7月21日決標(決標價為5億7,500萬元)，於94年8月18日開工，嗣於97年11月8日完工。

3、安平港鯤鯓社區排水系統改善工程

本案於93年12月28日決標，決標價為1億990萬元，業於96年1月22日完工。

4、合作興建安平港第22、23號碼頭及後線16座儲槽案

本案由奇美實業股份有限公司分三期投資興建，第一期於93年3月10日開始營運，第二期於95年11月1日加入營運，第三期於96年10月15日加入營運，總投資金額約7.73億元。
（四）營運狀況：

安平港主要供近洋航線外籍商輪、化學品船、水泥船及離島航線國輪靠泊使用；進出口貨物以建材、水泥及石化原料為主。

安平港94至98年營運狀況表

	項目

年度
	貨物裝卸量
（公噸）
	與前一年同期比較增減率

	94年度
	6,701,636
	+31.6％

	95年度
	11,149,889
	+66.4％

	96年度
	 7,547,448
	-32.31％

	97年度
	6,671,331
	-11.61％

	98年度
	6,686,227
	+0.22％


安平港94至98年進港商船艘次

	類別
年度
	國際線
	國  內  線
	總  計

（艘  次）

	
	散雜貨船

（艘次）
	散  貨  船

（艘次）
	水  泥  船 

（艘次）
	

	94年度
	481
	346
	78
	905

	95年度
	724
	358
	82
	1164

	96年度
	532
	287
	55
	 874

	97年度
	576
	232
	46
	854

	98年度
	485
	243
	32
	760


二、澎湖港
（一）港區概況：計分兩個碼頭區（馬公客運碼頭區、龍門尖山貨運碼頭區）

1、馬公客運碼頭區位於澎湖群島之澎湖本島西南灣岸，港區總面積約70.3公頃，包含水域面積60.4公頃及陸域面積9.9公頃，係一個港口朝西之馬蹄形天然灣澳，港口位置為北緯23度33分42秒，東經119度33分06秒，緊鄰馬公市，兩側均有自然地形屏障，港域遮蔽良好，風浪不易直接侵入，港域內水面平靜，入口處寬約1,200公尺（金龍頭至蛇頭山之間），商港區操船水域水深約為負6至負10公尺，碼頭9座，長956公尺，水深為澎湖群島對外海上交通運輸首要門戶及民生物資主要輸入港。
2、龍門尖山貨運碼頭區位於澎湖縣湖西鄉龍門漁港與尖山漁港間之沿岸水域內，為澎湖縣政府建設，港區總面積約147.7公頃，包含水域面積131.8公頃，陸域面積15.9公頃，港口位置為北緯23度33分39秒，東經119度39分43秒（以迴船池中心為準），港區面積（含水、陸域）計2,572,135平方公尺，規劃11座碼頭，總長計1,466公尺水深設計-5至-8公尺，高雄港務局98年11月16日正式接管營運「澎湖國內商港龍門尖山碼頭區」。
（二）港區規劃：
「澎湖國內商港整體暨未來發展計畫」（91年-95年），業奉行政院92年7月同意備查，該規劃案將澎湖國內商港，分工為馬公客運碼頭區及龍門尖山貨運碼頭區，交通部並依據商港法第四條第二項，於93年10月11日交航字第0930010423號公告馬公碼頭區及龍門尖山碼頭區為澎湖國內商港，經過5年檢討，第2個5年計畫「澎湖國內商港整體規劃及未來發展計畫」（96年至100年），亦已奉行政院96年9月12日院臺交字第0960041104號函同意備查，本局正朝此規劃為港埠發展目標。
（三）港灣建設：
1．馬公碼頭區：馬公港港埠大樓座落於馬公碼頭區2號碼頭後線，民國86年6月30日完工，建物地上12層，地下2層，總樓地板面積1萬2,679平方公尺，為澎湖地區重要地標；結合澎湖縣政府斥資整建之漁人碼頭、第三漁港、中正路形象商圈，成一帶狀觀光旅遊區，除了提供民生物資運輸功能外，並扮演海洋觀光與離島交通重要角色。

２.配合澎湖地區日益蓬勃之海洋觀光，95年本局斥資興建簡易候船

   室1棟，99年特別預算執行馬公港旅客服務中心整建工程。
 3.龍門尖山碼頭區：現已闢建11座碼頭，部分碼頭及後線場地及照明

  工程已完工，信號台興建工程已於98年9月10日發包，預定99年

  12月完工，其它港埠設施，將依特別預算執行陸續興建。
（四）營運狀況：
馬公碼頭區94至98年營運狀況表
	年別
	進出港船舶
	進出港
	進出港
	備註

	
	艘數
	總噸位
	貨物量（噸）
	旅客數（人）
	

	94
	3,356
	7,2849,36
	792,505
	316,185
	

	95
	2,753
	7,506,997
	691,627
	265,708
	　

	96
	2,861
	7,159,501
	623,900
	245,665
	

	97
	2,966
	6,688,133
	815,759
	227,788
	

	98
	3,581
	6,110,539
	872,156
	285,769
	


附註：1. 以上資料自91年起計入國外航線砂石輪船艘次、總噸數及貨物噸量。

2.98年進出港艘次較97年進出港艘次增加，而進出港船舶總噸位反而減少：原因係98年「今日之星」退出固定航線營運、不定期航線亦減少及「台華」輪減少固定航班，而直航砂石輪反而增加航次，加減後出現 98年進出港艘次較97年進出港艘次增加，而進出港船舶總噸位反而較97年減少。

3.98年貨物量較97年增加，係因兩岸砂石輪直航艘次增加載運量因而增加。

三、布袋港

（一）港區概況：
布袋港位於東經120度7分24.65秒，北緯23度22分46.58秒，全港區總面積206公頃，其中陸域面積105公頃，海域面積101公頃，在臺灣西南部嘉義縣布袋鎮以西濱海地區，面臨臺灣海峽，北及西北方有統仙洲、箔仔寮洲及外傘頂洲等所構成之狹長沙洲，形成天然屏障。
（二）港區規劃：
高雄港務局布袋港

業經行政院核定為國內商港，航道設計水深為負7.5公尺，可通行5千噸以下貨輪，現有營運碼頭5座，長度615公尺，目前以環島及離島海上運輸居多。接管後，為促使布袋港發展，港埠事業用地60公頃，除興建辦公大樓外，北側植防風林，大門入口兩側綠美化約10公頃，另配合港埠之發展，已擬訂「布袋港整體規劃及未來發展計畫（96-100年）」，並奉中央核定在案。
（三）港灣建設：
1.碼頭5座。

2.布袋港行政園區新建大樓乙座：分由高雄港務局布袋辦事處及高雄港務警察局布袋分駐所進駐。

3.旅客服務中心：候船室2座。

4.亞洲水泥公司水泥儲庫2座﹙每座儲量7千噸﹚。
（四）營運狀況：
布袋港自88年7月起商輪開始營運，最近5年（94-98年）營運狀況列表如下：

	營運

年別
	進出港船舶
	進出港
貨物量（噸）
	進出港
旅客數（人）
	備    註

	
	艘數
	總噸位
	
	
	

	94
	2,918
	2,258,840
	265,184
	112,105
	

	95
	2,759
	2,168,327
	263,404
	90,072
	

	96
	2,959
	2,297,094
	318,502
	106,826
	

	97
	2,739
	2,125,335
	300,773
	100,664
	

	98
	3,116
	2,219,403
	442,769
	180,831
	


